|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 21.11.2019 |
| **Bezug** | **Gin Gliders Gurtzeuge Airlite 4 und Verso 3** |
|  | |
| Die Firma GIN Gliders hat eine Sicherheitsmitteilung für ihre Gurtzeuge Airlite 4 und Verso 3 veröffentlicht.  Bei einer ersten Charge dieser Gurtzeuge sind die Rettungsgeräte-Auslösegriffe etwas zu schmal und können aus der  Haltevorrichtung rutschen.  [**GIN Gliders Sicherheitsmitteilung**](https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2019/Sicherheit_2019/gingo-airlite-4-verso-3-safety-notice.pdf). | |

<https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/files/2019/Sicherheit_2019/gingo-airlite-4-verso-3-safety-notice.pdf>